<!-- 本文件由脚本自动转换生成，请勿手动编辑 -->

> **《LKS32MC08x User Manual》地址空间** . 完整目录见 [README.md](README.md)
>
> **声明**：本文档由芯片用户手册自动转换生成，仅供检索与查阅参考。Markdown 格式可被自由编译、修改，本文档不构成正式技术文件，相关内容以凌鸥创芯官方网站正式发布的手册为准。
>
> 南京凌鸥创芯电子有限公司 . (C) 2019, 版权归凌鸥创芯所有 . 机密文件，未经许可不得扩散

# 地址空间

数据字节以小端格式存放在存储器中。一个字里的最低地址字节被认为是该字的最低有效字节，而最高地址字节是最高有效字节。其他所有没有分配给片上存储器和外设的存储器空间都是保留的地址空间。

表2-1系统地址空间分配

|||||||
|---|---|---|---|---|---|
|外设|时钟/软复位|开始地址|结束地址|大小|说明|
|FLASH|PLL/无|0x0000_0000|0x0000_FFFF|64kB|FLASH 存储空间|
|RAM|PLL /无|0x2000_0000|0x2000_1FFF|8kB|RAM|
|SYS|PLL /无|0x4000_0000|0x4000_03FF|1kB|SYSTEM control, Clock / Reset Management|
|FLSCR|PLL /无|0x4000_0400|0x4000_07FF|1kB|FLASH control registers|
|SPI|FCLK\[8\]/sft_rst\[0\]|0x4001_0000|0x4001_03FF|1kB|SPI interface|
|I2C|FCLK\[0\]/sft_rst\[0\]|0x4001_0400|0x4001_07FF|1kB|I2C interface|
|CMP|PLL /无|0x4001_0C00|0x4001_0FFF|1kB|Comparator|
|HALL|FCLK\[1\]/sft_rst\[1\]|0x4001_1000|0x4001_13FF|1kB|HALL interface|
|ADC|ACLK|0x4001_1400|0x4001_17FF|1kB|ADC interface|
|TIMER|FCLK\[2\]/sft_rst\[2\]|0x4001_1800|0x4001_1BFF|1kB|General Purpose Timer|
|MCPWM|FCLK\[3\]/sft_rst\[3\]|0x4001_1C00|0x4001_1FFF|1kB|Motor Control Pulse Width Modulation|
|GPIO|PLL/无|0x4001_2000|0x4001_23FF|1kB|General Purpose Input / Output|
|CRC|PLL/无|0x4001_2400|0x4001_27FF|1kB|Cyclic Redundancy Check|
|UART0|FCLK\[4\]/ sft_rst\[4\]|0x4001_2800|0x4001_2BFF|1kB||
|UART1|FCLK\[5\]/ sft_rst\[5\]|0x4001_2C00|0x4001_2FFF|1kB||
|DMA|PLL/无|0x4001_3000|0x4001_33FF|1kB||
|CAN|FCLK\[7\]/无|0x4001_3400|0x4001_37FF|1kB||
|SIF|PLL/无|0x4001_3800|0x4001_3BFF|1kB||
|DSP|FCLK\[6\]/无|0x4001_4000|0x4001_5FFF|8kB||

