<!-- 本文件由脚本自动转换生成，请勿手动编辑 -->

> **《LKS32MC08x User Manual》文档约定** . 完整目录见 [README.md](README.md)
>
> **声明**：本文档由芯片用户手册自动转换生成，仅供检索与查阅参考。Markdown 格式可被自由编译、修改，本文档不构成正式技术文件，相关内容以凌鸥创芯官方网站正式发布的手册为准。
>
> 南京凌鸥创芯电子有限公司 . (C) 2019, 版权归凌鸥创芯所有 . 机密文件，未经许可不得扩散

# 文档约定

## 寄存器读写权限

RW 读/写，软件可以读写这些位。

RO 只读，软件只能读取这些位。

WO 只写，软件只能写入该位。读取该位时将返回默认值。

RW1C(Read and Write 1 to Clear) 可读，写1 清零。

## 缩略词汇表

字：32位数据/指令。

半字：16位数据/指令。

字节：8位数据。

双字：64位数据。

ADC：Analog-Digital Converter，模数转换器

DAC：Digital-Analog Converter，数模转换器

BGP：Bandgap，带隙基准

WDT：Watch dog，看门狗

LSI：Low Speed Internal Clock，即32kHZ RC时钟

HSI：High Speed Internal Clock，即4MHz RC时钟

HSE：High Speed External Clock，即4~8MHz外部晶振时钟

PLL：Phase Lock Loop Clock，即96MHz锁相环时钟，通常用作系统高速时钟

POR：Power-On Reset，即上电复位，芯片系统上电时产生的复位信号

NVR：Non-Volatile Register，flash中区别于main区域之外的一块存储区域

IAP（在应用中编程）：IAP是指可以在用户程序运行期间对微控制器的Flash进行重新编程。
ICP（在线编程）：ICP
是指可以在器件安装于用户应用电路板上时使用JTAG协议、
SWD协议或自举程序对微控制器的Flash进行编程。

CW：Clock wise，顺时针

CCW：Counter clock wise，逆时针

Option bytes: 选项字节，保存在Flash中的CPU配置字节

