<!-- 本文件由脚本自动转换生成，请勿手动编辑 -->

> **《LKS32MC08x User Manual》版本历史** . 完整目录见 [README.md](README.md)
>
> **声明**：本文档由芯片用户手册自动转换生成，仅供检索与查阅参考。Markdown 格式可被自由编译、修改，本文档不构成正式技术文件，相关内容以凌鸥创芯官方网站正式发布的手册为准。
>
> 南京凌鸥创芯电子有限公司 . (C) 2019, 版权归凌鸥创芯所有 . 机密文件，未经许可不得扩散

# 版本历史

表22-1文档版本历史

||||
|---|---|---|
|时间|版本号|说明|
|2026.07.09|1.63|CAN模块添加数据传输与错误检测流程|
|2026.07.01|1.62|CAN模块添加架构图|
|2026.06.02|1.61|修订OPA框图|
|2026.06.01|1.60|添加中断向量地址|
|2026.02.28|1.59|修订SYS、ADC、UART、SPI模块各寄存器的复位值|
|2026.02.26|1.58|修订模块各寄存器标题的文字间隙|
|2026.02.10|1.57|GPIO模块补充说明：x = 0,1,2,3|
|2026.02.02|1.56|PWM模块补充流程图说明|
|2026.01.30|1.55|修订各模块框图|
|2026.01.28|1.54|I2C模块补充流程图说明|
|2026.01.22|1.53|ADC、DMA、SPI、UART模块补充流程图说明|
|2026.01.13|1.52|定时器计数周期改为(TH+1)/clk_freq|
|2026.01.05|1.51|SYS_AFE_REG0 模拟配置寄存器章节中RES改成REF|
|2025.12.30|1.50|删除Fail 信号处理章节中MCPWM的P/N通道可以使用CMP\[0\]或MCPWM_BKIN\[0\]的描述|
|2025.12.30|1.49|复位电压改为2.7V|
|2025.12.30|1.48|SYS_AFE_CMP寄存器表格改为位置、位名称、说明三列|
|2025.10.23|1.47|VTOR寄存器描述添加说明读回时会右移7位|
|2025.10.11|1.46|添加NVR存储地址|
|2025.09.26|1.45|5.2.10、5.2.11单元格合并|
|2025.08.11|1.44|系统控制寄存器模块添加说明：用于启动或停止各Timer模块|
|2025.07.30|1.43|修订FAIL信号说明，增加FAIL信号分布表|
|2025.07.09|1.42|增加关于连续采样模式下，ADC的采样次数只能设置为偶数次或者1次的说明|
|2025.06.10|1.41|修改CAN波特率计算公式|
|2025.05.20|1.40|修订关于内部4M RC时钟精度，在-40~125℃范围内精度在±2.0%之内|
|2025.05.15|1.39|温度传感器章节增加说明|
|2025.05.13|1.38|增加关于PVD描述|
|2024.06.14|1.37|增加NVR校正值地址信息|
|2024.01.15|1.36|增加关于休眠模式的说明增加关于I2C模块通讯速度的说明|
|2023.12.06|1.35|CAN常规波特率索引值修正，计算公式修正|
|2023.09.07|1.34|修订关于ADC TIMER触发的说明增加ADC在3.3V供电时必须使用1.2V基准的说明|
|2023.08.15|1.33|GPIO功能框图增加ESD二极管|
|2023.03.18|1.32|修改时钟精度的描述|
|2023.02.28|1.31|修改PVDSEL的描述|
|2023.02.18|1.3|修改MCPWM_SDCFG的描述|
|2023.02.11|1.29|增加关于关闭PLL等操作的说明增加CAN通讯需要使用外部晶振的描述修改SYS_AFE_REG5.BGPPD的描述|
|2023.01.03|1.28|修改编码器寄存器描述|
|2022.11.07|1.27|增加IO与内部模拟电路间连接电阻描述|
|2022.10.29|1.26|修改MCPWM_DTHx0/MCPWM_DTHx1寄存器描述|
|2022.10.17|1.25|修订DAC校准输出公式|
|2022.09.23|1.24|修改ADC 1.2V基准时温度传感器使用说明|
|2022.08.18|1.23|增加ADC/CMP配置流程，简化SYS_AFE_REG部分描述|
|2022.04.08|1.22|增加MCU内核描述|
|2021.10.18|1.21|修订FLASH擦写次数的描述|
|2021.08.03|1.20|修订CAN模块部分描述|
|2021.06.07|1.19|修订CAN模块部分描述，修订FLASH NVR空间描述|
|2021.05.20|1.18|修订比较器BEMFx_MID的描述|
|2020.06.12|1.17|增加了复位源的说明，修订UTimer ETON的说明，SYS_AFE_CMP修改为SYS_AFE_INFO，增加了PWR_WEAK标志位的说明|
|2020.02.18|1.16|修订部分说明|
|2019.12.03|1.15|修订部分图示|
|2019.09.12|1.14|修订部分说明|
|2019.06.01|1.10|时钟部分章节修订|
|2019.03.18|1.0|针对发布的修订|
|2018.11.29|0.1|初始版本|

免责声明

LKS和LKO为凌鸥创芯注册商标。

南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称：“Linko”）尽力确保本文档内容的准确和可靠，但是保留随时更改、更正、增强、修改产品和/或
文档的权利，恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。

客户应针对应用需求选择合适的Linko产品，详细设计、验证和测试您的应用，以确保满足相应标准以及任何安全、安保或其它要求。客户应对此独自承担全部责任。

Linko在此确认未以明示或暗示方式授予Linko或第三方的任何知识产权许可。

Linko产品的转售，若其条款与此处规定不同，Linko对此类产品的任何保修承诺无效。

如有更早期版本文档，一切信息以此文档为准。

1.  <div id="footnote-0">

    ↑

    </div>
