# 10.01_GPIO-输出模式  

## 测试步骤  
初始化P0.0为输出模式，分别输出0和1，读取P0.0上的电压
## 实测数据  

### 供电3.000V  
实测供电电压：2.972  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_SET)执行后：P0.0电压为：2.970V  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_RESET)执行后：P0.0电压为：0.003V  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_SET)执行后：P0.0电压为：2.970V  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_RESET)执行后：P0.0电压为：0.003V  

### 供电3.300V  
实测供电电压：3.271  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_SET)执行后：P0.0电压为：3.269V  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_RESET)执行后：P0.0电压为：0.003V  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_SET)执行后：P0.0电压为：3.269V  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_RESET)执行后：P0.0电压为：0.003V  

### 供电4.000V  
实测供电电压：3.969  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_SET)执行后：P0.0电压为：3.967V  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_RESET)执行后：P0.0电压为：0.003V  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_SET)执行后：P0.0电压为：3.967V  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_RESET)执行后：P0.0电压为：0.003V  

### 供电4.500V  
实测供电电压：4.467  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_SET)执行后：P0.0电压为：4.466V  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_RESET)执行后：P0.0电压为：0.003V  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_SET)执行后：P0.0电压为：4.466V  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_RESET)执行后：P0.0电压为：0.003V  

### 供电5.000V  
实测供电电压：4.966  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_SET)执行后：P0.0电压为：4.964V  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_RESET)执行后：P0.0电压为：0.003V  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_SET)执行后：P0.0电压为：4.964V  
GPIO_WriteBit(GPIO0,GPIO_Pin_0,GPIO_Bit_RESET)执行后：P0.0电压为：0.003V  

## 参考代码  
10.01_GPIO.c
```c
/**
 * @brief GPIO-输出模式
 * @details
 * 初始化P0.0为输出模式，分别输出0和1，读取P0.0上的电压
 */

#include "lks32mc09x_gpio.h"
#include "lks32mc09x_sys.h"
volatile int outstate = 0;
/**
 * @brief 主函数
 */
int main(void)
{
    GPIO_Config(GPIO0, 0, GPIO_Mode_OUT, GPIO_AF_GPIO);
    while (1)
    {
        if (outstate)
        {
            GPIO_WriteBit(GPIO0, GPIO_Pin_0, GPIO_Bit_SET);
        }
        else
        {
            GPIO_WriteBit(GPIO0, GPIO_Pin_0, GPIO_Bit_RESET);
        }
    }
}

```

## 使用到的库函数  
库函数部分代码
```c
#define GPIO_AF_I2C 6
#define REG_RESET(reg,mask) reg &= ~(mask)
#define REG_SET(reg,mask) reg |= (mask)
#define REG_WRITE(reg,mask) reg = (mask)
#define SYS0 ((SYS_TypeDef *)(SYS_BASE))
#define SYS_MODULE_GPIO BIT11
/**
 * @brief GPIO功能配置结构体句柄
 */
typedef struct GPIO_InitTypeDef {
    uint32_t GPIO_Pin;
    GPIO_Mode_TypeDef GPIO_Mode;
    GPIO_PuPd_TypeDef GPIO_PuPd;
    uint32_t GPIO_PODEna;
    uint32_t GPIO_PFLT;
};
/**
 * @brief GPIO寄存器写入量枚举
 */
typedef enum GPIO_Bit_Action {
    GPIO_Bit_RESET = 0,
    GPIO_Bit_SET = 1,
}} {enum_name};
/**
 * @brief GPIO模式选择枚举
 */
typedef enum GPIO_Mode_TypeDef {
    GPIO_Mode_IN = 0,
    GPIO_Mode_OUT = 1,
    GPIO_Mode_ANA = 2,
    GPIO_Mode_IO = 3,
}} {enum_name};
/**
 * @brief  GPIO配置函数
 * @param  GPIOx: GPIO端口
 * @param  GPIO_PinSource: GPIO引脚
 * @param  mode: GPIO模式
 * @param  GPIO_AF_x: GPIO复用功能选择
 */
void GPIO_Config(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t GPIO_PinSource, GPIO_Mode_TypeDef mode, uint32_t GPIO_AF_x)
{
    GPIO_PinAFConfig(GPIOx, GPIO_PinSource, GPIO_AF_x);
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = 1 << GPIO_PinSource;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = mode;
    if (GPIO_AF_x == GPIO_AF_I2C)
    {
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
    }
    else
    {
        __NOP();
    }
    GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStructure);
}
/**
 * @brief 初始化GPIO
 * @param GPIOx GPIO模块指针
 * @param GPIO_InitStruct 指向包含初始化参数的GPIO_InitTypeDef结构体
 */
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct)
{
    // 使能GPIO时钟
    SYS_ModuleClockCmd(SYS_MODULE_GPIO, ENABLE);

    // 配置引脚模式
    if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IN)
    {
        GPIOx->PIE |= GPIO_InitStruct->GPIO_Pin;  // 打开输入使能
        GPIOx->POE &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 关闭输出使能
        GPIOx->PUE &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 关闭上拉使能
    }
    else if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_OUT)
    {
        GPIOx->PIE &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 关闭输入使能
        GPIOx->POE |= GPIO_InitStruct->GPIO_Pin;  // 使能输出
    }
    else if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IO)
    {
        GPIOx->PIE |= GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 使能输入
        GPIOx->POE |= GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 使能输出
    }
    else // GPIO_Mode_ANA
    {
        GPIOx->PIE &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 关闭输入使能
        GPIOx->POE &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 关闭输出使能
        GPIOx->PUE &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 关闭上拉使能
    }

    if (GPIO_InitStruct->GPIO_PuPd == GPIO_PuPd_UP)
    {
        GPIOx->PUE |= GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 使能上拉
    }
    else
    {
        GPIOx->PUE &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin; // 关闭上拉
    }
    // 配置开漏使能
    if (GPIO_InitStruct->GPIO_PODEna)
    {
        GPIOx->PODE |= GPIO_InitStruct->GPIO_Pin;
    }
    else
    {
        GPIOx->PODE &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin;
    }

    // 配置滤波使能
    if (GPIO_InitStruct->GPIO_PFLT)
    {
        GPIOx->PFLT |= GPIO_InitStruct->GPIO_Pin;
    }
    else
    {
        GPIOx->PFLT &= ~GPIO_InitStruct->GPIO_Pin;
    }
}
/**
 * @brief 初始化GPIO结构体为默认值
 * @param GPIO_InitStruct 指向要初始化的GPIO_InitTypeDef结构体
 */
void GPIO_StructInit(GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct)
{
    for (int i = 0; i < sizeof(GPIO_InitTypeDef); i++)
    {
        ((uint8_t *)GPIO_InitStruct)[i] = 0;
    }
}
/**
 * @brief 数字模块时钟使能
 * @param nModule 模块编号
 * @param state 使能或禁用状态
 */
void SYS_ModuleClockCmd(uint32_t nModule, uint8_t state)
{
    REG_WRITE(SYS0->PROTECT, 0x7a83);
    if (state)
    {
        REG_SET(SYS0->CLK_FEN, nModule);
    }
    else
    {
        REG_RESET(SYS0->CLK_FEN, nModule);
    }
    REG_WRITE(SYS0->PROTECT, 0);
}
/**
 * @brief 设置或复位指定的GPIO引脚位
 * @param GPIOx GPIO模块指针
 * @param GPIO_Pin 要操作的引脚
 * @param BitVal 要执行的操作：GPIO_Bit_SET 或 GPIO_Bit_RESET
 */
void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_Bit_Action BitVal)
{
    if (BitVal == GPIO_Bit_SET)
    {
        GPIOx->PDO |= GPIO_Pin;
    }
    else
    {
        GPIOx->PDO &= ~GPIO_Pin;
    }
}
/**
 * @brief 配置GPIO引脚复用功能
 * @param GPIOx GPIO模块指针
 * @param GPIO_PinSource 引脚源
 * @param GPIO_AF 复用功能选择
 */
void GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t GPIO_PinSource, uint32_t GPIO_AF)
{
    uint8_t offset;
    uint8_t pins = GPIO_PinSource >> 2;
    offset       = ((GPIO_PinSource & 0x3) * 4);
    switch (pins)
    {
        case 0:
            GPIOx->F3210 = (GPIOx->F3210 & ~(0xf << offset)) | (GPIO_AF << offset);
            break;
        case 1:
            GPIOx->F7654 = (GPIOx->F7654 & ~(0xf << offset)) | (GPIO_AF << offset);
            break;
        case 2:
            GPIOx->FBA98 = (GPIOx->FBA98 & ~(0xf << offset)) | (GPIO_AF << offset);
            break;
        case 3:
            GPIOx->FFEDC = (GPIOx->FFEDC & ~(0xf << offset)) | (GPIO_AF << offset);
            break;
        default:
            break;
    }
}
```
