<!-- 本文件由脚本自动转换生成，请勿手动编辑 -->

> **《LKS32MC09x User Manual》系统概况** . 完整目录见 [README.md](README.md)
>
> **声明**：本文档由芯片用户手册自动转换生成，仅供检索与查阅参考。Markdown 格式可被自由编译、修改，本文档不构成正式技术文件，相关内容以凌鸥创芯官方网站正式发布的手册为准。
>
> 南京凌鸥创芯电子有限公司 . (C) 2023, 版权归凌鸥创芯所有 . 机密文件，未经许可不得扩散

# 系统概况

## 简述

LKS32MC09x系列MCU是凌鸥紧凑主线型MCU，配备96MHz
Cortex-M0内核，以及必要的模拟和外设资源。

## 特性

- 96MHz 32位Cortex-M0内核，单周期硬件乘法
- 4通道DMA
- 10uA低功耗休眠模式
- -40~105℃工业级工作温度范围
- 2.5V~5.5V单电源供电，内部集成数字供电LDO
- 超强抗静电和群脉冲能力

### 存储

- 64/128kB Flash，数据防盗功能
- 8kB RAM

### 时钟

- 内置8MHz高精度RC时钟，-40~105°全温度范围精度±1%
- 内置32kHz 低速时钟，供低功耗模式使用
- 内部PLL可提供最高96MHz时钟

### 外设

- 三路UART
- 一路SPI
- 一路I2C
- 两路16bit TIMER，1路32bit
  TIMER，支持捕捉和边沿对齐PWM，TIMER0支持中心对齐PWM
- 电机控制专用PWM模块，支持2组各6路PWM输出，死区可配置
- Hall信号专用接口，支持测速、去抖
- 硬件看门狗
- 最多支持48路GPIO

### 模拟模块

- 集成2路12bit SAR ADC，2Msps采样及转换速率，共16个外部通道
- 集成4路OPA，可设置为差分PGA模式，最多支持4路差分输入
- 集成两路比较器
- 集成1路12bit DAC 数模转换器，作为内部比较器输入
- 内置1.2V 0.8%精度电压基准源
- 内置1路低功耗LDO和电源监测电路
- 集成高精度、低温飘高频RC时钟

## 系统框图

【图片已删除】为控制知识库体积，本文档不携带图片，相关图示请查阅凌鸥创芯官网发布的正式手册。

图 2-1 LKS32MC09x系统框图

