<!-- 本文件由脚本自动转换生成，请勿手动编辑 -->

> **《LKS32MC45x User Manual》系统概况** . 完整目录见 [README.md](README.md)
>
> **声明**：本文档由芯片用户手册自动转换生成，仅供检索与查阅参考。Markdown 格式可被自由编译、修改，本文档不构成正式技术文件，相关内容以凌鸥创芯官方网站正式发布的手册为准。
>
> 南京凌鸥创芯电子有限公司 . (C) 2020, 版权归凌鸥创芯所有 . 机密文件，未经许可不得扩散

# 系统概况

## 简述

LKS32MC45x系列MCU是双电机驱动的高端MCU，配备192MHz ARM
Cortex-M4F内核，以及丰富的模拟和外设资源，广泛适用于各种对算力有较高需求的电机控制应用。

## 特性

- 192MHz 32位Cortex-M4F内核
- 8通道DMA
- 6uA低功耗休眠模式
- -40~105℃工业级工作温度范围
- 2.3V~3.6V单电源供电，内部集成数字供电LDO，部分型号支持5V供电
- 部分IO兼容5V电平
- 超强抗静电和群脉冲能力

### 存储

- 256kB Flash，数据防盗功能
- 40kB RAM

### 时钟

- 内置12MHz高精度RC时钟，全温度范围精度±1%
- 内置32kHz 低速时钟，供低功耗模式使用
- 内部PLL可提供最高192MHz时钟

### 外设

- 3路UART
- 2路SPI
- 2路IIC
- 3路通用16位Timer ，2路通用32位Timer，支持捕捉和边沿对齐PWM
- 2个电机控制专用PWM模块，各支持4对/8路PWM输出，独立死区控制
- 2路Hall信号专用接口，支持测速、去抖
- 硬件独立看门狗+硬件窗口看门狗

### 模拟模块

- 集成3路14bit SAR
  ADC，2Msps采样及转换速率，每路ADC有16个信号通道，且正端信号通道和负端信号通道可自由配置。
- 集成6路OPA，可设置为差分PGA模式
- 集成6路比较器
- 集成2路12bit DAC 数模转换器，作为内部比较器输入
- 内置1.2V 0.5%精度电压基准源
- 内置1路低功耗LDO和电源监测电路
- 集成高精度、低温飘高频RC时钟

## 系统框图

【图片已删除】为控制知识库体积，本文档不携带图片，相关图示请查阅凌鸥创芯官网发布的正式手册。

图2-1
LKS32MC45x系统框图

